ПІДКЛЮЧЕННЯ РУШНИКОСУШКИ ДО ЗАСТОСУНКУ:
 
[image: QR Smart Life]
Скануйте QR-код нижче, щоб швидко завантажити застосунок Smart Life, або знайдіть його вручну:
· Для Android: Google Play → Smart Life
· Для iOS: App Store → Smart Life
За допомогою застосунку ви зможете дистанційно керувати термостатом, встановлювати графіки роботи та контролювати температуру в реальному часі.
Зареєструйтесь або увійдіть у застосунок.

Для сполучення з рушникосушаркою підключіть телефон до своєї мережі Wi-Fi
(зверніть увагу — частота 2,4 ГГц).
[image: Крок 1]
1. Натисніть кнопку вмикання рушникосушарки на 5 секунд
[image: Крок 2]
2. На екрані сенсорного блоку почнеться зворотний відлік
[image: Крок 3]
3. Приєднайте рушникосушарку, натиснувши «Додати»
[image: Крок 4]
4. Рушникосушарка приєднана та готова до роботи
[image: Крок 5]
5. Приємного користування
 


Відеоінструкція з підключення та встановлення налаштувань
Натисніть на посилання ⬆️ або зіскануйте QR нижче ⬇️

[image: QR Відеоінструкція]
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